**Date tehnice:**

|  |
| --- |
| Diametru franghie tensionata conform EN ISO 2307( 245 kg)(mm):  44        40         32 |
| Diametru franghie libera (zero tensiune)mm:                                           50       46          38 |
| Greutate franghie tensionata conform EN 2307 (245 kg)(kg/100 m):  77        60         42 |
| Greutate franghie libera (tensiune zero)(kg/100 m):                                 96        75          52 |
| Rezistenta minima franghie cu nod (kg):                                                 12000   10000   7500 |
| Rezistenta minima franghie cu ochet cusut si protectie textila (kg):    6000    6000    6000 |
| Rezistenta minima franghie cu terminatie de otel (kg):                          3000    3000        - |
| Rezistenta minima a curelei de suspensie (F.R.I.E.S)(kg):                     2500     2500     2500 |
| Elongatia franghiei tensionate conform EN ISO 2307 (245 kg)(%):      25         25          25 |