**Date tehnice:**

|  |
| --- |
| Nr.de caderi(min): 5 |
| Material: PA/otel |
| CE 1019: da |
| Diametru franghie (mm): 11 |
| Contractare (%): 1,8 |
| Rezistenta minima cu noduri:(kN): 15 |
| Tip franghie: A |
| EN 1891:da |
| Greutate (g/m): 82 |
| Rezistenta(kN): 26 |
| NFPA 1983 2012 editie: Nu |
| Masa relativa a tecii: 41 |
| Alunecarea tecii: 5 |