

 **Performanta PANTOFI GAMA RED LION**

- Talpa cu tehnologia revolutionara **Infinergy® -BASF** confera un coeficient de  rezistenta la alunecare pe suprafata de ceramica/uleiuri de 0,82/0,6 fata de standard 0,33/0,28.



-Talpa are sute de celule foarte mici de aer care absorb socul si intorc 50% din energia consumata cu fiecare pas

-Zona calcaiului este preformata

-Foarte respirabili



Alte informatii si video aici:

 <http://www.u-power.it/cms/en/redlion.html>

<http://www.u-power.it/video/U-Power-RedLion-EN.mp4>